SPICE MOSFET level 1 test

load "spice/mos1.osdi"
load "resistor.osdi"

model v vsource
vgs (g 0) v dc=0
vds (d 0) v dc=0
  
subckt ntest()
  model nm sp_mos1 (type=1 
    rsh=8 tox=50e-10 ld=0.21e-6 lambda=0.05
    gamma=0.4 
    nsub=35e14 uo=700 vto=1 
    cgso=2.8e-10 cgdo=2.8e-10 cj=5.75e-5 cjsw=2.48e-10 
    pb=0.7 mj=0.5
    mjsw=0.3 kf=0.032f af=1
  )
  m1 (d g 0 0) nm w=10u l=1u $mfactor=2
ends

subckt ptest()
  model pm sp_mos1 ( type=-1 
    rsh=8 tox=50e-10 ld=0.21e-6 lambda=0.05
    gamma=0.4 
    nsub=35e14 uo=700 vto=-1 
    cgso=2.8e-10 cgdo=2.8e-10 cj=5.75e-5 cjsw=2.48e-10 
    pb=0.7 mj=0.5
    mjsw=0.3 kf=0.032f af=1
  )
  m1 (d g 0 0) pm w=10u l=1u $mfactor=2
ends

control
  print devices
  print device("sp_mos1")
  
  save p(m1,gm) p(m1,cgs) p(m1,cgd) default
  
  elaborate circuit("ntest")
  print instance("m1")
  sweep vgs instance="vgs" parameter="dc" from=1 to=3 step=0.5
  sweep vds instance="vds" parameter="dc" from=0 to=5 step=0.1
    analysis op1 op
  
  elaborate circuit("ptest")
  print instance("m1")
  sweep vgs instance="vgs" parameter="dc" from=-1 to=-3 step=-0.5
  sweep vds instance="vds" parameter="dc" from=0 to=-5 step=-0.1
    analysis op2 op
 
  postprocess(PYTHON, "runme.py")
endc

embed "runme.py" <<<FILE
from rawfile import rawread
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

raw = rawread('op1.raw')
plot = raw.get(sweeps=1)

fig1 = plt.figure(figsize=(8,8), dpi=100)
fig1.suptitle('Level 1 NMOS test')
ax_dict = fig1.subplot_mosaic("""
AC
BD
""")

ax_dict["A"].set_title('DC response')
ax_dict["A"].set_ylabel('Id [mA]')
ax_dict["A"].set_xlabel('Vds [V]')

ax_dict["B"].set_title('gm')
ax_dict["B"].set_ylabel('gm [mS]')
ax_dict["B"].set_xlabel('Vds [V]')

ax_dict["C"].set_title('cgs')
ax_dict["C"].set_ylabel('cgs [pF]')
ax_dict["C"].set_xlabel('Vds [V]')

ax_dict["D"].set_title('cgd')
ax_dict["D"].set_ylabel('cgd [pF]')
ax_dict["D"].set_xlabel('Vds [V]')

for ii in range(plot.sweepGroups):
    sdata = plot.sweepData(ii)
    # print(sdata)
    traceName = 'vgs=%.2e' % sdata['vgs']
    ax_dict["A"].plot(plot[ii, 'd'], -plot[ii, 'vds:flow(br)']*1e3, label=traceName)
    ax_dict["B"].plot(plot[ii, 'd'], plot[ii, 'm1.gm']*1e3, label=traceName)
    ax_dict["C"].plot(plot[ii, 'd'], plot[ii, 'm1.cgs']*1e12, label=traceName)
    ax_dict["D"].plot(plot[ii, 'd'], plot[ii, 'm1.cgd']*1e12, label=traceName)
    
ax_dict["A"].legend(loc='upper left')
ax_dict["B"].legend(loc='upper left')
ax_dict["C"].legend(loc='upper right')
ax_dict["D"].legend(loc='upper right')

fig1.tight_layout()


raw = rawread('op2.raw')
plot = raw.get(sweeps=1)

fig2 = plt.figure(figsize=(8,8), dpi=100)
fig2.suptitle('Level 1 PMOS test')
ax_dict = fig2.subplot_mosaic("""
AC
BD
""")

ax_dict["A"].set_title('DC response')
ax_dict["A"].set_ylabel('Id [mA]')
ax_dict["A"].set_xlabel('Vds [V]')

ax_dict["B"].set_title('gm')
ax_dict["B"].set_ylabel('gm [mS]')
ax_dict["B"].set_xlabel('Vds [V]')

ax_dict["C"].set_title('cgs')
ax_dict["C"].set_ylabel('cgs [pF]')
ax_dict["C"].set_xlabel('Vds [V]')

ax_dict["D"].set_title('cgd')
ax_dict["D"].set_ylabel('cgd [pF]')
ax_dict["D"].set_xlabel('Vds [V]')

for ii in range(plot.sweepGroups):
    sdata = plot.sweepData(ii)
    # print(sdata)
    traceName = 'vgs=%.2e' % sdata['vgs']
    ax_dict["A"].plot(plot[ii, 'd'], -plot[ii, 'vds:flow(br)']*1e3, label=traceName)
    ax_dict["B"].plot(plot[ii, 'd'], plot[ii, 'm1.gm']*1e3, label=traceName)
    ax_dict["C"].plot(plot[ii, 'd'], plot[ii, 'm1.cgs']*1e12, label=traceName)
    ax_dict["D"].plot(plot[ii, 'd'], plot[ii, 'm1.cgd']*1e12, label=traceName)
    
ax_dict["A"].legend(loc='lower right')
ax_dict["B"].legend(loc='upper right')
ax_dict["C"].legend(loc='upper right')
ax_dict["D"].legend(loc='upper left')

fig2.tight_layout()

plt.show()
>>>FILE


