SPICE MOSFET level 6 test

load "spice/mos6.osdi"
load "resistor.osdi"

model v vsource
vgs (g 0) v dc=0
vds (d 0) v dc=0
  
subckt ntest()
  model nm sp_mos6 ( type=1 
    phi=0.600000 tox=2.1200e-08
    tpg=1 vto=1 lambda0=0.06 lambda1=0.004
    ld=1.6470e-07 uo=591.7 
    rsh=8.5450e+01 gamma=0.5863 nsub=1.6160e+16
    cgdo=4.0241e-10 cgso=4.0241e-10
    cgbo=3.6144e-10 cj=3.8541e-04 mj=1.1854
    cjsw=1.3940e-10 mjsw=0.125195 pb=0.800000
  )
  m1 (d g 0 0) nm w=10u l=1u $mfactor=2
ends

subckt ptest()
  model pm sp_mos6 ( type=-1
    phi=0.600000 tox=2.1200e-08
    tpg=1 vto=-1 lambda0=0.06 lambda1=0.004
    ld=1.6470e-07 uo=591.7 
    rsh=8.5450e+01 gamma=0.5863 nsub=1.6160e+16
    cgdo=4.0241e-10 cgso=4.0241e-10
    cgbo=3.6144e-10 cj=3.8541e-04 mj=1.1854
    cjsw=1.3940e-10 mjsw=0.125195 pb=0.800000
  )
  m1 (d g 0 0) pm w=10u l=1u $mfactor=2
ends

control
  print devices
  print device("sp_mos6")
  
  save p(m1,gm) p(m1,cgs) p(m1,cgd) default
  
  elaborate circuit("ntest")
  print instance("m1")
  sweep vgs instance="vgs" parameter="dc" from=0.4 to=1.6 step=0.2
  sweep vds instance="vds" parameter="dc" from=0 to=5 step=0.02
    analysis op1 op
  
  elaborate circuit("ptest")
  print instance("m1")
  sweep vgs instance="vgs" parameter="dc" from=-0.4 to=-1.6 step=-0.2
  sweep vds instance="vds" parameter="dc" from=0 to=-5 step=-0.02
    analysis op2 op
 
  postprocess(PYTHON, "runme.py")
endc

embed "runme.py" <<<FILE
from rawfile import rawread
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

raw = rawread('op1.raw')
plot = raw.get(sweeps=1)

fig1 = plt.figure(figsize=(8,8), dpi=100)
fig1.suptitle('NMOS level 6 test')
ax_dict = fig1.subplot_mosaic("""
AC
BD
""")

ax_dict["A"].set_title('DC response')
ax_dict["A"].set_ylabel('Id [mA]')
ax_dict["A"].set_xlabel('Vds [V]')

ax_dict["B"].set_title('gm')
ax_dict["B"].set_ylabel('gm [mS]')
ax_dict["B"].set_xlabel('Vds [V]')

ax_dict["C"].set_title('cgs')
ax_dict["C"].set_ylabel('cgs [pF]')
ax_dict["C"].set_xlabel('Vds [V]')

ax_dict["D"].set_title('cgd')
ax_dict["D"].set_ylabel('cgd [pF]')
ax_dict["D"].set_xlabel('Vds [V]')

for ii in range(plot.sweepGroups):
    sdata = plot.sweepData(ii)
    traceName = 'vgs=%.2e' % (sdata['vgs'])
    ax_dict["A"].plot(plot[ii, 'd'], -plot[ii, 'vds:flow(br)']*1e3, label=traceName)
    ax_dict["B"].plot(plot[ii, 'd'], plot[ii, 'm1.gm']*1e3, label=traceName)
    ax_dict["C"].plot(plot[ii, 'd'], plot[ii, 'm1.cgs']*1e12, label=traceName)
    ax_dict["D"].plot(plot[ii, 'd'], plot[ii, 'm1.cgd']*1e12, label=traceName)
    
ax_dict["A"].legend(loc='upper left')
ax_dict["B"].legend(loc='upper left')
ax_dict["C"].legend(loc='upper right')
ax_dict["D"].legend(loc='upper right')

fig1.tight_layout()


raw = rawread('op2.raw')
plot = raw.get(sweeps=1)

fig2 = plt.figure(figsize=(8,8), dpi=100)
fig2.suptitle('PMOS level 6 test')
ax_dict = fig2.subplot_mosaic("""
AC
BD
""")

ax_dict["A"].set_title('DC response')
ax_dict["A"].set_ylabel('Id [mA]')
ax_dict["A"].set_xlabel('Vds [V]')

ax_dict["B"].set_title('gm')
ax_dict["B"].set_ylabel('gm [mS]')
ax_dict["B"].set_xlabel('Vds [V]')

ax_dict["C"].set_title('cgs')
ax_dict["C"].set_ylabel('cgs [pF]')
ax_dict["C"].set_xlabel('Vds [V]')

ax_dict["D"].set_title('cgd')
ax_dict["D"].set_ylabel('cgd [pF]')
ax_dict["D"].set_xlabel('Vds [V]')

for ii in range(plot.sweepGroups):
    sdata = plot.sweepData(ii)
    # print(sdata)
    traceName = 'vgs=%.2e' % sdata['vgs']
    ax_dict["A"].plot(plot[ii, 'd'], -plot[ii, 'vds:flow(br)']*1e3, label=traceName)
    ax_dict["B"].plot(plot[ii, 'd'], plot[ii, 'm1.gm']*1e3, label=traceName)
    ax_dict["C"].plot(plot[ii, 'd'], plot[ii, 'm1.cgs']*1e12, label=traceName)
    ax_dict["D"].plot(plot[ii, 'd'], plot[ii, 'm1.cgd']*1e12, label=traceName)
    
ax_dict["A"].legend(loc='lower right')
ax_dict["B"].legend(loc='upper right')
ax_dict["C"].legend(loc='upper right')
ax_dict["D"].legend(loc='upper left')

fig2.tight_layout()

plt.show()
>>>FILE


